Instrukcja montażu bagażnika

Przed montażem bagażnika należy sprawdzić czy rower do którego ma być zamontowany bagażnik spełnia dane geometryczne i wytrzymałościowe zgodne z danymi konstrukcyjnymi bagażnika.

Zamontuj bagażnik zgodnie z załączonymi rysunkami , korzystając z dołączonych śrub i nakrętek , które powinny być dokręcone z siłą 18Nm . Umieść bagażnik w tylnej części ramy i nadaj zaczepom odpowiednią długość ,zaczepy można stosować do wszelkiego typu rowerów z hamulcem v-brake. Przykręcić bagażnik do ramy i upewnij się , że nie styka się z ruchomymi częściami roweru (opona, hamulec). Maksymalne obciążenie bagażnika to 25 kg , nie jest on odpowiedni do montażu fotelika , nie należy przekraczać dopuszczalnej ładowności bagażnika . Elementy łączne powinny być odpowiednio dokręcone i często sprawdzane . Do montażu bagażnika wymagane są specjalne narzędzia i umiejętności , nie należy dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych , bagażnik nie jest przystosowany do ciągnięcia przyczepki . Zalecamy montaż bagażnika przez wykwalifikowanego mechanika lub punkt serwisowy .

Ostrzeżenie : Przed jazdą należy upewnić się , że bagaż jest bezpiecznie przymocowany do bagażnika , zgodnie z instrukcją obsługi oraz że nie ma żdnych lużnych pasków , które mogą wciąć się w przednie lub tylne koło .

Uwaga: właściwości jezdne roweru mogą się zmienić (zwłaszcza łatwość kierowania i skuteczność hamowania ) , gdy bagażnik jest obciążony .